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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，抽样时根据现场的产品基数数量，按相关产品标准规定的抽样方法执行。
每批次产品抽取样品2份，其中：1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品的数量不少于500g。

2 检验依据
2.1 复合肥料
表1  复合肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	2
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020

	3
	总氮含量
	GB/T 15063-2020
	GB/T 8572-2010
GB/T 22923-2008

	4
	有效磷含量、水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	5
	钾含量
	GB/T 15063-2020
	GB/T 8574-2024
NY/T 2540-2014

	6
	硝态氮
	GB/T 15063-2020
	GB/T 3597-2002
GB/T 8572-2010
GB/T 22923-2008
NY/T 1116-2014

	7
	粒度
	GB/T 15063-2020
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 24890-2010

	9
	中量元素（有效钙、有效镁、总硫）（产品包装标注时检测）
	GB/T 15063-2020
	GB/T 19203-2003
GB/T 15063-2020

	10
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）（产品包装标注时检测）
	GB/T 15063-2020
	GB/T 14540-2003
GB/T 34764-2017


2.2 掺混肥料
表2  掺混肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	2
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020

	3
	总氮含量
	GB/T 21633-2020
	GB/T 8572-2010
GB/T 22923-2008

	4
	有效磷含量、水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 21633-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	5
	钾含量
	GB/T 21633-2020
	GB/T 8574-2024
NY/T 2540-2014

	6
	水分
	GB/T 21633-2020
	GB/T 8576-2010
GB/T 8577-2010

	7
	粒度
	GB/T 21633-2020
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子
	GB/T 21633-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 24890-2010

	9
	中量元素（有效钙、有效镁、总硫）（产品包装标注时检测）
	GB/T 21633-2020
	GB/T 19203-2003
GB/T 15063-2020

	10
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）（产品包装标注时检测）
	GB/T 21633-2020
	GB/T 14540-2003
GB/T 34764-2017


2.3 有机无机复混肥料
表3  有机无机复混肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020

	2
	有机质含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020

	3
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020

	4
	总氮含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 17767.1-2008
GB/T 22923-2008

	5
	有效五氧化二磷含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	6
	总氧化钾含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 17767.3-2010

	7
	酸碱度（pH值）
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020

	8
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 18877-2020
	GB/T 19524.2-2004

	9
	粪大肠菌群数
	GB/T 18877-2020
	GB/T 19524.1-2004

	10
	氯离子
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020
NY/T 1117-2010

	11
	钠离子
	GB/T 18877-2020
	NY/T 1972-2010

	12
	缩二脲
	GB/T 18877-2020
	GB/T 22924-2008


2.4 硝基复合肥料
表4 硝基复合肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	HG/T 4851-2016
	HG/T 4851-2016

	2
	总养分（N+P2O5+K2O）
	HG/T 4851-2016
	HG/T 4851-2016

	3
	总氮含量
	HG/T 4851-2016
	GB/T 8572-2010
GB/T 22923-2008

	4
	磷含量、水溶性磷占有效磷百分率
	HG/T 4851-2016
	GB/T 8573-2017
GB/T 22923-2008

	5
	钾含量
	HG/T 4851-2016
	GB/T 8574-2024
GB/T 22923-2008

	6
	硝态氮
	HG/T 4851-2016
	GB/T 3597-2002
GB/T 22923-2008
NY/T 1116-2014

	7
	粒度
	HG/T 4851-2016
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子
	HG/T 4851-2016
	GB/T 24890-2010

	9
	硫含量
	HG/T 4851-2016
	HG/T 4851-2016
GB/T 19203-2003


2.5 腐植酸复合肥料
表5  腐植酸复合肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	HG/T 5046-2016
	HG/T 5046-2016

	2
	总养分（N+P2O5+K2O）
	HG/T 5046-2016
	HG/T 4851-2016

	3
	总氮含量
	HG/T 5046-2016
	GB/T 8572-2010

	4
	有效磷含量、水溶性磷占有效磷百分率
	HG/T 5046-2016
	GB/T 8573-2017

	5
	氧化钾含量
	HG/T 5046-2016
	GB/T 8574-2024

	6
	活化腐植酸含量
	HG/T 5046-2016
	HG/T 5046-2016

	7
	总腐植酸含量
	HG/T 5046-2016
	HG/T 5046-2016

	8
	粒度
	HG/T 5046-2016
	GB/T 24891-2010

	9
	氯离子
	HG/T 5046-2016
	GB/T 24890-2010



2.6 有毒有害物质限量（适用于所有复肥产品）
表6  有毒有害物质限量
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	总镉
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	2
	总汞
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	3
	总砷
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	4
	总铅
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	5
	总铬
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	6
	总铊
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	7
	缩二脲
	GB 38400-2019
	GB/T 22924-2008


2.7 包装标识（适用于所有复肥产品）
表7  包装标识
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	产品包装标注的内容，包括：产品名称、养分含量（包括氮磷钾总养分和单一养分、有机质等）、执行标准、生产许可证编号、含氯标识、缩二脲标识、含氯和含缩二脲警示用语、生产企业名称和地址。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 15063-2020  复合肥料
GB 18382-2021    肥料标识 内容和要求
GB/T 18877-2020  有机无机复混肥料
GB/T 21633-2020  掺混肥料（BB肥）
GB 38400-2019    肥料中有毒有害物质的限量要求
    HG/T 4851-2016   硝基复合肥料
    HG/T 5046-2016   腐植酸复合肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中除包装标识外任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；检验项目中仅包装标识的检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品的包装标识不符合要求。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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