
2026年安宁市建筑用安全玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

防火玻璃：每批次产品抽取样品2块，其中1块为检验样品，1块为备用样品。样品需安装固定框架，样品受火尺寸不应小于1100mm×1900mm。

钢化玻璃抽样数量见表1：
表1钢化玻璃抽样数量

	批量/块
	检样数量/块
	备样数量/块

	2~15
	2（制品）+300mm×300mm×4
	2（制品）+300mm×300mm×4

	16~50
	8（制品）+300mm×300mm×4
	8（制品）+300mm×300mm×4

	51~90
	13（制品）+300mm×300mm×4
	13（制品）+300mm×300mm×4

	91~150
	20（制品）+300mm×300mm×4
	20（制品）+300mm×300mm×4

	151~280
	32（制品）+300mm×300mm×4
	32（制品）+300mm×300mm×4

	281~500
	50（制品）+300mm×300mm×4
	50（制品）+300mm×300mm×4


2 检验依据

表2 防火玻璃

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐火性能
	GB/T 15763.1-2025


表3 钢化玻璃

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T 15763.2-2025

	2
	边部加工
	GB/T 15763.2-2025

	3
	圆孔
	GB/T 15763.2-2025

	4
	直边弯曲度
	GB/T 15763.2-2025

	5
	扭曲
	GB/T 15763.2-2025

	6
	平整度
	GB/T 15763.2-2025

	7
	碎片状态
	GB/T 15763.2-2025

	8
	耐热冲击性能
	GB/T 15763.2-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15763.1-2025 建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

GB/T 15763.2-2025 建筑用安全玻璃  第2部分：钢化玻璃
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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