2026年安宁市磷肥产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，抽样时根据现场的产品基数数量，按相关产品标准规定的抽样方法执行。
每批次产品抽取样品2份，其中：1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品的数量不少于500g。
2 检验依据
2.1 钙镁磷肥
表1  钙镁磷肥
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	2
	有效五氧化二磷
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	3
	水分
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	4
	细度（仅适用粉状产品）
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	5
	有效钙
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	6
	有效镁
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	7
	可溶性硅
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	8
	颗粒平均抗压碎力（仅适用颗粒状产品）
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021

	9
	[bookmark: _GoBack]溶散率（仅适用颗粒状产品）
	GB/T 20412-2021
	GB/T 20412-2021


2.2 过磷酸钙
表2  过磷酸钙
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	2
	有效磷
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	3
	水溶性磷
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	4
	硫
	GB/T 20413-2017
	GB/T 19203-2003
NY/T 1117-2010

	5
	游离酸
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	6
	游离水
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	7
	三氯乙醛
	GB/T 20413-2017
	GB/T 31266-2014

	8
	粒度
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017

	9
	挥发性有机化合物
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017


2.3 肥料级磷酸氢钙
表3  肥料级磷酸氢钙
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 3275-1999
	HG/T 3275-1999

	2
	有效五氧化二磷
	HG/T 3275-1999
	HG/T 3275-1999

	3
	游离水
	HG/T 3275-1999
	HG/T 3275-1999

	4
	pH
	HG/T 3275-1999
	HG/T 3275-1999


2.4 钙镁磷钾肥
表4  钙镁磷钾肥
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994

	2
	总养分（P2O5+K2O）
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994

	3
	有效五氧化二磷
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994

	4
	有效氧化钾
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994

	5
	水分
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994

	6
	细度
	HG/T 2598-1994
	HG/T 2598-1994


2.5 有毒有害物质限量（适用于所有磷肥产品）
表5  有毒有害物质限量
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总镉
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	2
	总汞
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	3
	总砷
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	4
	总铅
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	5
	总铬
	GB 38400-2019
	GB/T 23349—2020
GB/T 39229—2020（ISO 17318:2015）

	6
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019


2.6 包装标识（适用于所有磷肥产品）
表6  包装标识
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	产品包装标注的内容，包括：产品名称、养分含量（包括总磷、有效磷、水溶性磷、有效钾、硫等）、执行标准、生产许可证编号、生产企业名称和地址。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18382-2021    肥料标识 内容和要求
GB/T 20412-2021  钙镁磷肥 
GB/T 20413-2017  过磷酸钙
GB 38400-2019    肥料中有毒有害物质的限量要求
HG/T 2598-1994   钙镁磷钾肥
HG/T 3275-1999   肥料级磷酸氢钙
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中除包装标识外任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；检验项目中仅包装标识的检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品的包装标识不符合要求。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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