2026年安宁市水溶肥产品质量监督抽检实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，抽样时根据现场的产品基数数量，按相关产品标准规定的抽样方法执行。
每批次产品抽取样品2份，其中：1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品的数量不少于500g。

2 检验依据
2.1 大量元素水溶肥料
表1  大量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020

	2
	大量元素（氮、磷、钾）
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1977-2010

	[bookmark: _Hlk241587553]3
	中量元素（钙、镁）
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1117-2010

	4
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1974-2010

	5
	氯离子
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1117-2010

	6
	钠含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1972-2010

	[bookmark: _Hlk241587728]7
	pH
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1973-2021

	8
	水不溶物
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1973-2021

	9
	水分
	NY/T 1107-2020
	GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010

	10
	粒度
	NY/T 1107-2020
	NY/T 3036-2016

	11
	汞、砷、镉、铅、铬
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1978-2022

	12
	缩二脲
	NY/T 1107-2020
	NY/T 2670-2020

	13
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019


2.2 中量元素水溶肥料
表2  中量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012

	2
	中量元素（钙、镁）
	NY 2266-2012
	NY/T 1117-2010

	3
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）
	NY 2266-2012
	NY/T 1974-2010

	4
	硫
	NY 2266-2012
	NY/T 1117-2010

	5
	氯
	NY 2266-2012
	NY/T 1117-2010

	6
	钠
	NY 2266-2012
	NY/T 1972-2010

	7
	pH
	NY 2266-2012
	NY/T 1973-2021

	8
	水不溶物
	NY 2266-2012
	NY/T 1973-2021

	9
	水分
	NY 2266-2012
	GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010

	10
	砷、镉、铅、铬、汞
	NY 2266-2012
	NY/T 1978-2022

	11
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019



2.3 微量元素水溶肥料
表3  微量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010

	2
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	3
	硫
	NY 1428-2010
	NY/T 1117-2010

	4
	氯
	NY 1428-2010
	NY/T 1117-2010

	5
	钠
	NY 1428-2010
	NY/T 1972-2010

	6
	pH
	NY 1428-2010
	NY/T 1973-2021

	[bookmark: _Hlk241588492]7
	水不溶物
	NY 1428-2010
	NY/T 1973-2021

	8
	水分
	NY 1428-2010
	GB/T 8576-2010

	9
	砷、镉、铅、铬、汞
	NY 1428-2010
	NY/T 1978-2022

	10
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019



2.4 含腐植酸水溶肥料
表4  含腐植酸水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010

	2
	腐植酸
	NY 1106-2010
	NY/T 1971-2010

	3
	大量元素（氮、磷、钾）
	NY 1106-2010
	NY/T 1977-2010

	4
	微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）
	NY 1106-2010
	NY/T 1974-2010

	5
	硫
	NY 1106-2010
	NY/T 1117-2010

	6
	氯
	NY 1106-2010
	NY/T 1117-2010

	7
	钠
	NY 1106-2010
	NY/T 1972-2010

	8
	pH
	NY 1106-2010
	NY/T 1973-2021

	9
	水不溶物
	NY 1106-2010
	NY/T 1973-2021

	10
	水分
	NY 1106-2010
	GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010

	11
	汞、砷、镉、铅、铬
	NY 1106-2010
	NY/T 1978-2022

	12
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019



2.5 包装标识（适用于所有水溶肥产品）
表6  包装标识
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	产品包装标注的内容，包括：产品名称、养分含量、其他添加物、执行标准、生产企业名称和地址等。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
[bookmark: _GoBack]GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
NY 2266-2012 中量元素水溶肥料
NY 1428-2010 微量元素水溶肥料
NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中除包装标识外任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；检验项目中仅包装标识的检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品的包装标识不符合要求。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
