2026年安宁市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量应首先按照相应的产品标准中的规定执行。
若产品标准中的没有规定或不明确时，按以下规定执行抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	产品类别
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	固态产品
	1 kg
	500 g
	500 g

	无机类液态产品
	1 L
	500 mL
	500 mL

	[bookmark: _GoBack]有机类液体产品
	2 L
	1000 mL
	1000 mL



2 检验依据
[bookmark: OLE_LINK115]表2 石油苯（GB/T 3405—2025）
	[bookmark: OLE_LINK266][bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK272]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结晶点（干基）
	GB/T 3145—2023

	2
	纯度（质量分数）
	NB/SH/T6057-2022

	3
	甲苯（质量分数）
	NB/SH/T6057-2022

	4
	非芳烃（质量分数）
	NB/SH/T6057-2022

	5
	外观
	GB/T 3405—2025

	6
	颜色
	GB/T 6324.6-2014

	7
	噻吩
	GB/T 3405—2025

	8
	溴指数
	SH/T 1551-2018

	9
	酸洗比色
	GB/T 2012—1989

	10
	硫含量
	SH/T 1147-2025

	11
	中性试验
	GB/T 1816—2019



[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168]表3 石油甲苯（GB/T 3406—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 3406—2025

	2
	颜色
	[bookmark: OLE_LINK169]GB/T 6324.6-2014

	3
	密度（20℃）
	GB/T 2013—2010

	4
	纯度（质量分数）
	NB/SH/T 6057-2022

	5
	烃类杂质含量（质量分数）
	NB/SH/T 6057-2022

	6
	酸洗比色
	GB/T 2012—1989

	7
	总硫含量
	NB/SH/T 0253-2021

	8
	蒸发残余物
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]GB/T 3209—2009

	9
	中性试验
	GB/T 1816—2019



表4 石油混合二甲苯（GB/T 3407—2019）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 3407—2019

	2
	颜色
	GB/T 3143—1982

	3
	密度（20℃）
	GB/T 2013—2010

	4
	馏程
	GB/T 3146.1—2010

	5
	酸洗比色
	GB/T 2012—1989

	6
	总硫含量
	SH/T 0253—2021

	7
	蒸发残余物含量
	GB/T 3209—2009

	8
	铜片腐蚀
	GB/T 11138—1994

	9
	中性试验
	GB/T 1816—2019



表5  工业硫酸（GB/T 534—2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫酸（H2SO4），ω
	GB/T 534—2024

	2
	灰分，ω
	GB/T 534—2024

	3
	铁（Fe），ω
	GB/T 534—2024

	4
	砷（As），ω
	GB/T 534—2024

	5
	铅（Pb），ω
	GB/T 534—2024

	[bookmark: _Hlk193543688]6
	汞（Hg），ω
	GB/T 534—2024

	7
	镉（Cd），ω
	GB/T 534—2024

	8
	铬（Cr），ω
	GB/T 534—2024

	9
	铊（Tl），ω
	GB/T 534—2024

	10
	透明度
	GB/T 534—2024

	11
	色度
	GB/T 534—2024



表6 工业过氧化氢（GB/T 1616—2014）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 1616—2014

	2
	过氧化氢（H2O2），ω
	GB/T 1616—2014

	3
	游离酸（以H2SO4计），ω
	GB/T 1616—2014

	4
	不挥发物，ω
	GB/T 1616—2014

	5
	稳定度，s
	GB/T 1616—2014

	6
	总碳（以C计），ω
	GB/T 1616—2014

	7
	硝酸盐（以NO3计），ω
	GB/T 1616—2014



[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]表7 工业氟硅酸钠（GB/T 23936-2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 23936-2018

	2
	氟硅酸钠
	GB/T 23936-2018

	3
	游离酸
	GB/T 23936-2018

	4
	干燥减量
	GB/T 23936-2018

	5
	氯化物
	GB/T 23936-2018

	6
	水不溶物
	GB/T 23936-2018

	7
	硫酸盐
	GB/T 23936-2018

	8
	铁
	GB/T 23936-2018

	9
	五氧化二磷
	GB/T 23936-2018

	10
	重金属
	GB/T 23936-2018



[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]表8  工业氟硅酸（HG/T 2832-2020）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2832-2020

	2
	氟硅酸
	HG/T 2832-2020

	3
	游离酸
	HG/T 2832-2020

	4
	五氧化二磷
	HG/T 2832-2020

	5
	硫酸盐
	HG/T 2832-2020



表9  工业湿法粗磷酸（HG/T 4068—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk226026492]1
	外观
	HG/T 4068—2022

	2
	磷酸
	（以H3PO4计），ω
	HG/T 4068—2022

	
	
	（以P2O5计），ω
	

	3
	密度
	HG/T 4472—2011

	4
	固体物质，ω
	HG/T 4068—2022



表10 工业湿法净化磷酸（HG/T 4069—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 4069—2022

	2
	磷酸（H3PO4），ω
	HG/T 4069—2022

	3
	色度
	HG/T 4069—2022

	4
	氯化物（以Cl计），ω
	HG/T 4069—2022

	5
	硫酸盐（以SO4计），ω
	GB 1886.304—2020

	6
	铁（Fe），ω
	GB 1886.304—2020

	7
	铅（Pb），ω
	GB 1886.304—2020

	8
	镉（Cd），ω
	GB 1886.304—2020

	9
	砷（As），ω
	HG/T 4069—2022

	10
	氟（F），ω
	HG/T 4069—2022

	11
	镁（Mg），ω
	HG/T 4069—2022

	12
	钙（Ca），ω
	HG/T 4069—2022

	13
	总有机碳（TOC）（以C计），ω
	GB 1886.304—2020



表11 工业用氢氧化钠（GB/T 209—2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 209—2018

	2
	氢氧化钠的质量分数
	GB/T 209—2018

	3
	碳酸钠的质量分数
	GB/T 7698—2014
GB/T 4348.1—2013

	4
	氯化钠的质量分数
	GB/T 4348.2—2014
GB/T 11213.2—2007
GB/T 209—2018

	5
	三氧化二铁的质量分数
	GB/T 4348.3—2012


表12 工业用合成盐酸（GB/T 320—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]GB/T 320—2025

	2
	总酸度(以HCl计) 
	GB/T 320—2025

	3
	铁（以Fe计）
	GB/T 320—2025

	4
	灼烧残渣
	GB/T 320—2025

	5
	游离氯
	GB/T 320—2025

	6
	硫酸盐(以SO42-计) 
	GB/T 320—2025



[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK240]表13 次氯酸钠（GB/T 19106—2013）
	[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK236]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 19106—2013

	2
	有效氯（以Cl计），ω
	GB/T 19106—2013

	3
	游离碱（以NaOH计），ω
	GB/T 19106—2013

	4
	铁（Fe），ω
	GB/T 19106—2013

	5
	重金属（以Pb计），ω
	GB/T 19106—2013

	6
	砷（As），ω
	GB/T 19106—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 209—2018     工业用氢氧化钠
GB/T 320—2025     工业用合成盐酸
GB/T 534—2024     工业硫酸
GB/T 1616—2014    工业过氧化氢
GB/T 3405—2011    石油苯
GB/T 3405—2025    石油苯
GB/T 3406—2025    石油甲苯
GB/T 3407—2019    石油混合二甲苯
GB/T 19106—2013   次氯酸钠
GB/T 23936—2018   工业氟硅酸钠
HG/T 2832—2020    工业氟硅酸
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]HG/T 4068—2022    工业湿法粗磷酸
HG/T 4069—2022    工业湿法净化磷酸
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
