2026年安宁市学生文具产品质量监督抽查实施细则
1抽样方法
[bookmark: _GoBack]以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
1 抽取样品数量
	产品名称
	抽样基数
	抽样数量

	学生文具
	课业簿册
	抽样基数以实际库存量计，最低基数满足抽样数量即可。
	随机抽取10本，7本作为检验样品，3本作为备用样品。

	
	橡皮擦
	
	随机抽取4个，2个作为检验样品，2个作为备用样品。

	
	书套
	
	随机抽取6个，3个作为检验样品，3个作为备用样品。

	
	涂改制品
	修正液
	
	随机抽取70mL，40mL作为检验样品，30mL作为备用样品。

	
	
	修正笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	
	修正带
	
	随机抽取180m，100m作为检验样品，80m作为备用样品。

	
	
	修正贴
	
	随机抽取100张，50张作为检验样品，50张作为备用样品。

	
	卷削类文具
	卷笔刀
	
	随机抽取4个，2个作为检验样品，2个作为备用样品。

	
	
	手动削笔机
	
	随机抽取4个，2个作为检验样品，2个作为备用样品。

	
	
	文具剪刀
	
	随机抽取4个，2个作为检验样品，2个作为备用样品。

	
	
	美工刀
	
	随机抽取4个，2个作为检验样品，2个作为备用样品。

	
	笔类
	圆珠笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	
	铅笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	
	记号笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	
	荧光笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	
	白板笔
	
	随机抽取20支，10支作为检验样品，10支作为备用样品。

	
	笔袋
	
	随机抽取3个，2个作为检验样品，1个作为备用样品。

	
	胶黏剂
	液体胶
	
	随机抽取360mL，240mL作为检验样品，120mL作为备用样品。

	
	
	固体胶
	
	随机抽取120g，80g作为检验样品，40g作为备用样品。

	
	
	浆糊
	
	随机抽取400mL/460g，260mL/300g作为检验样品，140mL/160g作为备用样品。

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。




2 检验依据
[bookmark: _Hlk40347690]表2  课业簿册
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	内芯D65亮度
	QB/T1437-2023
	GB/T 7974-2013

	2
	内芯D65荧光亮度
	QB/T1437-2023
	GB/T 7974-2013

	3
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014



表3  橡皮擦、书套
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022

	2
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014



表4 涂改制品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	苯的含量
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020附录C

	2
	氯代烃
	GB 21027-2020
	GB/T 32613-2016

	3
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014

	4
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022

	5
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020





表5  卷削类文具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022



表6 笔类
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022

	3
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014



表7 笔袋
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014

	2
	游离甲醛含量
	GB 21027-2020
	GB/T 32606-2016

	3
	可分解有害芳香胺染料
	GB 21027-2020
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022




表8 胶黏剂
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	游离甲醛
	GB 21027-2020
	GB/T 32606-2016

	2
	苯
	GB 21027-2020
	GB 21027-2022附录C

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020附录D

	4
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048-2022




执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
QB/T 1437-2023《课业簿册》
GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》
GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》
GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》
GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》
GB/T 38423-2019 《玩具中特定元素总含量的测定》
GB/T 39765-2021 《文具中苯、甲苯、乙苯及二甲苯的测定方法 气相色谱法》
GB/T 32606-2016 《文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法》
GB/T 32613-2016 《涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法》
GB/T 22048-2022 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》
国家相关法律、法规和部门规章制度
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
[bookmark: _Hlk189923991]经抽样检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品检验项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品***项目不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

