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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，抽样时根据现场的产品基数数量，按相关产品标准规定的抽样方法执行。
每批次产品按标准要求抽取样品2份，其中：1份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品的数量不少于1000g。

2 检验依据
表1  有机肥料 [2026年9月30日（含）以前生产的产品]
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	1. 
	外观
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021

	1. 
	有机质
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录C

	1. 
	总养分（N+P2O5+K2O）
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录D

	1. 
	氮
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录D

	1. 
	磷
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录D

	1. 
	钾
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录D

	1. 
	水分
	NY/T 525-2021
	GB/T 8576-2010

	1. 
	酸碱度（pH）
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录E

	1. 
	种子发芽指数
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录F

	1. 
	机械杂质
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录G

	1. 
	总砷
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2022

	1. 
	总镉
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2022

	1. 
	总铅
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2022

	1. 
	总铬
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2022

	1. 
	总汞
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2022

	1. 
	蛔虫卵死亡率
	NY/T 525-2021
	GB/T 19524.2-2004

	1. 
	粪大肠菌群数
	NY/T 525-2021
	GB/T 19524.1-2004

	1. [bookmark: _Hlk241590021]
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019



表2  有机肥料 [2026年10月1日（含）以后生产的产品]
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	1
	外观
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026

	2
	有机质
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录C

	3
	总养分（N+P2O5+K2O）
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录D

	4
	氮
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录D

	5
	磷
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录D

	6
	钾
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录D

	7
	水分
	NY/T 525-2026
	GB/T 8576-2010

	8
	酸碱度（pH）
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录E

	9
	机械杂质
	NY/T 525-2026
	NY/T 525-2026附录F

	10
	氯离子
	NY/T 525-2026
	GB/T 15063-2020附录B
NY/T 4077-2022

	11
	总砷
	NY/T 525-2026
	NY/T 1978-2022

	12
	总镉
	NY/T 525-2026
	NY/T 1978-2022

	13
	总铅
	NY/T 525-2026
	NY/T 1978-2022

	14
	总铬
	NY/T 525-2026
	NY/T 1978-2022

	15
	总汞
	NY/T 525-2026
	NY/T 1978-2022

	16
	蛔虫卵死亡率
	NY/T 525-2026
	GB/T 19524.2-2004

	17
	粪大肠菌群数
	NY/T 525-2026
	GB/T 19524.1-2004

	18
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019



表3  包装标识
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	产品包装标注的内容，包括：产品名称、养分含量（包括有机质、氮、磷、钾等）、含氯情况、执行标准、生产企业名称和地址等。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。
	1、GB 18382-2021；
2、相关的产品标准。



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
    
3 判定规则
3.1 依据标准
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]    GB 18382-2021     肥料标识 内容和要求
GB 38400-2019     肥料中有毒有害物质的限量要求
NY/T 525-2021     有机肥料（2026年9月30日前有效）
NY/T 525-2026     有机肥料（2026年10月1日实施）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中除包装标识外任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；检验项目中仅包装标识的检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品的包装标识不符合要求。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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